***Горизонтальная доступность***

***в МАДОУ «Детский сад №2 «Ёлочка»***

Здание детского сада построено в 1971 году, приспособленное.

Реконструкция не проводилась.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Входная зона** | **Оснащение** | **Ширина** | **Активная****навигация** | **Травмоопасные****углы и выступы** | **Доступ к****местам****общего****пользования** |
| Коридоры | Закрытие дверей с задержкойКнопка вызоваОтсутствие неожиданных препятствий, столбов, вазонов, ящиков | Проемы дверей от 70 см до 80 смПроезд двух колясок невозможен через проемы | Звуковые оповещения отсутствуют |  |  |
| Выходы для эвакуации в экстренных случаях | ОсвещенностьСветовые табло | Проезд одной коляски |  |  |  |